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产品技术特点：
1. 简洁、紧凑、大方的机器外观；
2. 超宽市电输入范围；
3. 卓越的微处理器，确保可靠运行；
4. 自动调节市电升压、降压、稳定电压输出（仅限于600VA-2KVA）；
5. 市电复电后自动启动；
6. 输出模拟正弦波；
7. 关机充电功能；
8. 触摸式LCD屏幕（选配）；
产品技术参数：
	产品型号
	HB500A
	HB500	AW1000L
	HB1000A
	HB1000
	HB1500
	HB2000

	额定容量
	400VA/240W
	600VA/360W
	1000VA/600W
	1000VA/600W
	1500VA/900W
	2000VA/1200W

	输入

	输入电压
	220/230/240VAC

	电压范围
	180~270VAC
	140~290VAC
	162~268VAC
	140~300VAC
	162~268VAC
	162~268VAC

	频率
	60/50Hz（自动侦测）

	输出

	输出电压
	110/120VAC或220/230/240VAC

	稳压精度
（电池模式）
	±10%

	频率范围
（电池模式）
	50Hz或60Hz±1Hz

	转换时间
	一般4~8ms

	波形（电池）
	模拟正弦波

	电池

	电池型号
	12V4Ahx1
	12V7Ahx1
	12V4Ahx2
	12V7Ahx2
	12V9Ahx2
	12V9Ahx2

	充电时间
	4小时充至90%
	4~6小时充至90%

	保护功能

	全面保护
	过载，深度放电及过充保护

	指示灯说明

	LCD显示
	负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，故障指示

	LED
指示
	市电模式
	绿灯亮
	绿灯亮

	
	电池模式
	绿灯闪
	黄灯闪

	
	故障
	无
	红灯亮

	警告声音

	电池模式
	每10秒响一声

	电池电量低
	每1秒响一声

	过载
	每0.5秒响一声

	故障
	连续鸣响

	物理性能

	LED
机种
	尺寸：深*宽*高（MM）
	255*86*140
	306*86*140
	345*123*189
	320*130*182

	
	净重（KG）
	4.0
	4.7
	7.9
	8.7
	10.8
	11

	LCD
机种
	尺寸：深*宽*高（MM）
	255*86*140
	306*86*140
	345*123*189
	320*130*182

	
	净重（KG）
	4.0
	4.7
	7.9
	8.7
	10.8
	11

	使用环境
	

	温湿度
	0~90%湿度且0~40℃温度

	噪音
	小于40dB
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