


6-AFM-J系列阀控式密封免维护蓄电池产品介绍
产品技术特点：
1、纳米二氧化硅胶体电解质和高锡正极板合金设计，以提高电池性能；
2、相对富液，高低温性能优越；
[image: ]3、循环寿命长，极佳的深循环放电能力；
4、优秀的充电接受能力；
5、可靠的密封技术，长寿命设计；
6、自放电率：≤3%/月（25℃）；              
7、密封反应效率高：≥98%；              
8、使用温度范围：-40~60℃；                              
9、浮充设计寿命：≥65AH，10年（25℃）；≤38AH，6年（25℃）。
产品用途：
[bookmark: _GoBack]◆UPS/EPS                  ◆电力系统                       ◆电信系统
◆应急照明、自动控制系统   ◆太阳能/风能等其它新能源存储    ◆其它一般用途
产品技术规格：
	产品型号
	额定电压（V）
	额定容量（AH）
	端子
	外型尺寸(mm)

	
	
	
	
	长
	宽
	高
	  总高

	6-AFM-18-J
	12
	18
	M5
	181
	77
	167
	167

	6-AFM-24-J
	12
	24
	M5
	175
	166
	125
	125

	6-AFM-38-J
	12
	38
	M5
	197
	165
	170
	170

	6-AFM-65-J
	12
	65
	M8
	350
	166
	175
	175

	6-AFM-100-J
	12
	100
	M8
	330
	171
	216
	219

	6-AFM-120-J
	12
	120
	M8
	407
	173
	220
	233

	6-AFM-150-J
	12
	150
	M8
	484
	170
	241
	241

	6-AFM-200-J
	12
	200
	M8
	522
	240
	219
	222

	6-AFM-250-J
	12
	250
	M8
	520
	268
	220
	223
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